Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke18

Mandag 30. april

Elektromagnetisk induksjon [FGT 30.1 - 30.6; YF 29.1 - 29.5; TM 28.2 - 28.3; AF 27.1 - 27.3; LHL 24.1; DJG 7.2] En elektromotorisk spenning (ems) E induseres i ei ledersløyfe dersom den magnetiske fluksen ϕ_m som omsluttes av ledersløyfa varierer med tiden:

E = − dϕ_m dt Omsluttet magnetisk fluks er gitt ved flateintegralet av det magnetiske feltet B, der integralet tas over flaten S som omsluttes av ledersløyfa:

ϕ_m = ∫ S B · dA

Dermed ser vi at ϕ_m kan variere med tiden på ulike måter, f.eks. med

• tidsavhengig omsluttet areal S • tidsavhengig orientering av ledersløyfa (bestemt ved retningen på dA) • tidsavhengig magnetfelt B (retning og/eller absoluttverdi) I alle tilfelle får vi en indusert ems i ledersløyfa.