\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{epsfig}
\topmargin=-0.5cm
\oddsidemargin=-0.5cm
\evensidemargin=-0.5cm
\textheight=23cm
\textwidth=17cm
\begin{document}
\newcommand{\bold}[1]{\mbox{\boldmath $#1$}}
\begin{bf}
\noindent
Institutt for fysikk, NTNU

\noindent
TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme

\noindent
V{\aa}r 2009

\end{bf}

\begin{center}
\begin{large}
Ekstraoppgaver 4
\end{large}
\end{center}

\vspace{1cm}

\begin{enumerate}
\item
En sylinderformet spole har $N=60$ vindinger
og diameter $d=4.4$ cm. Total resistans i
hele spoletr{\aa}den er $R=5.8\;\Omega$. Spolen
er i utgangspunktet plassert i et tiln{\ae}rmet
homogent magnetfelt $\bold{B}$ mellom N- og S-polen p{\aa}
to magneter, med spolens sylinderakse parallelt med $\bold{B}$.

\noindent
I l{\o}pet av et tidsrom $\Delta t = 0.2$ s trekkes spolen ut
av magnetfeltet fra de to magnetene. P{\aa} denne tiden g{\aa}r
det en elektrisk str{\o}m i spoletr{\aa}den slik at tilsammen
en ladning $\Delta q = 0.02$ C passerer gjennom et gitt tverrsnitt
av spoletr{\aa}den. (Spoletr{\aa}den danner en lukket elektrisk krets.)

\noindent
Bestem magnetfeltstyrken $B$.

\end{enumerate}


\end{document}
