\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{epsfig}
\topmargin=-0.5cm
\oddsidemargin=-0.5cm
\evensidemargin=-0.5cm
\textheight=23cm
\textwidth=17cm
\begin{document}
\newcommand{\bold}[1]{\mbox{\boldmath $#1$}}
\begin{bf}
\noindent
Institutt for fysikk, NTNU

\noindent
TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme

\noindent
V{\aa}r 2009

\end{bf}

\begin{center}
\begin{large}
Ekstraoppgaver 5
\end{large}
\end{center}


\vspace{1cm}

\begin{enumerate}
\item
Anta at det elektriske anlegget i et gjennomsnittlig bolighus best{\aa}r
av omlag 100 m kobberledning med diameter 1.4 mm. Bestem resistansen
til en slik kobberledning. (Ved romtemperatur.)

\item
Forholdet mellom effekttapet i to lysp{\ae}rer p{\aa} hhv 25 og 60 W er,
selvsagt, 25/60 ved "normal" bruk i to lamper i stua. Hva blir det
tilsvarende forholdet dersom du kobler to slike lysp{\ae}rer i serie
til en spenningskilde? (Likespenning eller vekselspenning, det spiller ingen
rolle. Se bort fra at resistiviteten i materialet som gl{\o}detr{\aa}den
best{\aa}r av varierer med temperaturen.)


\end{enumerate}


\end{document}
