\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{epsfig}
\topmargin=-0.5cm
\oddsidemargin=-0.5cm
\evensidemargin=-0.5cm
\textheight=23cm
\textwidth=17cm
\begin{document}
\newcommand{\bold}[1]{\mbox{\boldmath $#1$}}
\newcommand{\ems}{{\cal E}}
\begin{bf}
\noindent
Institutt for fysikk, NTNU

\noindent
TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme

\noindent
V{\aa}r 2007, uke18

\end{bf}

\begin{center}
\begin{large}
Mandag 30. april
\end{large}
\end{center}

\vspace{1.5cm}
\noindent
{\bf Elektromagnetisk induksjon} 

\noindent
[FGT 30.1 - 30.6; YF 29.1 - 29.5; TM 28.2 - 28.3; AF 27.1 - 27.3; LHL 24.1; DJG 7.2]

\vspace{0.2cm}
En elektromotorisk spenning (ems) $\ems$ induseres i ei ledersl{\o}yfe
dersom den magnetiske fluksen $\phi_m$ som omsluttes av ledersl{\o}yfa
varierer med tiden:
$$\ems = - \frac{d\phi_m}{dt}$$
Omsluttet magnetisk fluks er gitt ved flateintegralet av det magnetiske
feltet $\bold{B}$, der integralet tas over flaten $S$ som omsluttes av
ledersl{\o}yfa:
$$\phi_m = \int_S \bold{B} \cdot d\bold{A}$$
Dermed ser vi at $\phi_m$ kan variere med tiden p{\aa} ulike m{\aa}ter, f.eks. med
\begin{itemize}
\item tidsavhengig omsluttet areal $S$
\item tidsavhengig orientering av ledersl{\o}yfa (bestemt ved retningen p{\aa} $d\bold{A}$)
\item tidsavhengig magnetfelt $\bold{B}$ (retning og/eller absoluttverdi)
\end{itemize}
I alle tilfelle f{\aa}r vi en indusert ems i ledersl{\o}yfa.

\end{document}
