Institutt for fysikk, NTNU TFY4150/FY1303/SIF4012/MNFFY103: Elektrisitet og magnetisme Høst 2003

Sammendrag, uke 33 (14. og 15. august)

Coulombs lov [AF 21.3; LHL 19.3; G 2.1.2] F = qq^′ 4πε_0r^2 r̂ = elektrostatisk kraft mellom to ladninger q og q^′ i innbyrdes avstand r. Med r̂ i retning fra q til q^′ blir F kraften på q^′.

SI-enhet for elektrisk ladning: [AF 21.4; LHL 19.1; G appendix C] [q] = C (coulomb) Permittiviteten til vakuum: ε_0 = 8.85 × 10^{−12} C^2/Nm^2 (1/4πε_0 ≃ 9 × 10^9 Nm^2/C^2) Superposisjonsprinsippet [LHL 19.3; G 2.1.1]

F_i = n∑ j=1 F_{ij} = 1 4πε_0 n∑ j=1 q_j q_i r^2_{ij} r̂_{ij} = elektrostatisk kraft på ladning q_i fra ladninger q_j (j = 1, 2, . . . n) i innbyrdes avstand r_{ij} .

Elektrisk felt [AF 21.5; LHL 19.4; G 2.1.3] E = F q = kraft pr ladningsenhet SI-enhet for elektrisk felt: [E] = N/C